

Documentacion de fslm\_sw3

Se crearon dos subredes y se comuncarion entre si:





Esta es la table sheet vlans:




Todos los disporisitovs de red se configuraron con enable secret 123, console 0 y vty del 0 4 con un usuario con privilegios 15 cisco con password 123 y 3 vlnas 10,20,30 y los puertos inutilizables a la vlan 100


Configuracion de el sw2\_0 (conectado por telnet por medio del Pc0 = P0)




el show runnning...


SW CAPA 3 (SW3\_0) SHOW RUNNING







ROUTER 0 (R0)







Router 1 (R1)







SW capa 3 (SW3\_1)





Sw capa 2 (SW2\_1)





ip de los pcs

|  |  |
| --- | --- |
| P0 | 192.168.11.10 |
| P1 | 192.168.21.10 |
| P2 | 192.168.12.10 |
| P3 | 192.168.22.10 |

